


<https://studio.iot.aliyun.com/device-doc#aos-helloworld.html>

登陆云平台--创建产品







创建设备




测试文件，设置四元组数据



编译




烧录



设备激活


定义功能模块




设备联网：

# netmgr connect ssid password

其中 ssid 和 password 是WiFi路由器的名字和密码。  
看到如下信息以后即说明连网完成，并已经和 LD 云端建立好 MQTT 连接。




调试设备







Web可视化

关联产品、设备




选择设备






发布产品





UI设置产品预览



钉钉机器人配置

Webhook连接





信息接收



